|  |  |
| --- | --- |
| МОДЕЛЬ | CP062S |
|  |  |
| КОЛЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК | 62 |
|  |  |
| ОБЪЕМ (Л) | 192 Л |
|  |  |
| ОТДЕЛЕНИЯ | 1 |
|  |  |
| ДИСПЛЕЙ | ДА |
|  |  |
| ОСВЕЩЕНИЕ | ДА |
|  |  |
| ДВЕРИ | 1 |
|  |  |
| ПОЛКИ | 11 дерево |
|  |  |
| ЗАМОК | НЕТ |
|  |  |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН | 5-20 °С |
|  |  |
| РАЗМЕРЫ НЕТТО ШхВхГ | 430×1252×610 |
|  |  |
| РАЗМЕРЫ БРУТТО ШхВхГ | 485×1320×665 |
|  |  |
| ВЕС НЕТТО | 50 КГ |
|  |  |
| ВЕС БРУТТО | 53 КГ |
|  |  |
| ЧАСТОТА | 50-60 Гц |
|  |  |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ (кВт ч/24 ч) | 0,523 |
|  |  |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240 В |
|  |  |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | КОМПРЕССОР |
|  |  |
| ВЛАЖНОСТЬ ВНУТРИ | >70 % RH |
|  |  |

